DTS modbus通讯协议补充需求

为了在集成系统中能对DTS进行配置并能修改相关配置，需服务器端的modbus协议提供如下功能接口:

1. 配置及修改通道的光纤长度。
2. 配置及修改通道的测量时间间隔。
3. 配置及修改通道的测量点间隔
4. 启用或停用某通道。
5. 报警分区管理
   1. 添加报警分区， 包括设置该分区的报警名称、起始位置、结束位置、高温阈值、正温升阈值、区域温差阈值
   2. 删除某一报警分区
   3. 修改某报警分区的报警名称、起始位置、结束位置、高温阈值、正温升阈值、区域温差阈值